Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 45

г. Ставрополя (МБОУ СОШ № 45 г. Ставрополя), расположенного по адресу: г. Ставрополь, улица Тухачевского 30А

наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | 1 |  | ДП-В | - | - |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | 2 |  | С | Предлагается обустройство тактильных путей. | Оборудовать тактильные средства на покрытии пешеходных путей. |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | - | Не предусмотрено | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть | 3,4 | - | ДП-В | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | - | На участке около здания школы отсутствует парковочное место для инвалидов. Выделенное машино-место не обозначено дорожной разметкой | Г, К,О,С,У | Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений | При дополнительном согласовании с комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя оборудовать на территории (с правой стороны) от объекта парковочные места для автотранспорта инвалидов |
| 1.6 | Места отдыха для маломобильных групп населения | есть | 3,30 | Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей. | ДП-И (С) | Предлагается обустройство тактильных путей. | Оборудовать тактильные средства на покрытии пешеходных путей. |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | 1-4, 28-34 | Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей. Отсутствует оборудованная автостоянка для инвалидов. | К,О,С Г,У | Предлагается обустройство тактильных путей.  Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений | Оборудовать тактильные средства на покрытии пешеходных путей. Разместить информационную поддержку на всех путях движения МГН и при входе в здание.  Оборудовать на территории парковочные места для автотранспорта инвалидов |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № фото |
| Территории, прилегающей к зданию (участка) | ДЧ-И (О,Г,У,)  ДУ(К,С) | 1-5,30 | Предлагается обустройство во второй очереди как требующие дополнительных средств и времени. |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания