Приложение 2

 к Акту обследования ОСИ

 к паспорту доступности ОСИ

 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 45 г. Ставрополя (МБОУ СОШ № 45 г. Ставрополя), расположенного по адресу: г. Ставрополь, улица Тухачевского 30А

наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № фото | Содержание | Значимо для инвалида(категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) центральный вход | есть | 5 | Отсутствуют перед внешней лестницей предупреждающие тактильно-контрастные указатели.  | О,С | Предлагается оборудовать перед внешней лестницей предупреждающие тактильно-контрастные указатели. | Перед внешней лестницей следует обустроить предупреждающие тактильно контрастные указатели.  |
| 2.1.1 | Лестница (наружная) блок начальной школы вход | есть | 6 | Отсутствуют перед внешней лестницей предупреждающие тактильно-контрастные указатели.  | О,С | Предлагается оборудовать перед внешней лестницей предупреждающие тактильно-контрастные указатели. | Перед внешней лестницей следует обустроить предупреждающие тактильно контрастные указатели.  |
| 2.2 | Пандус (наружный) центральный вход | есть | 7 | - | ДП - В | - | - |
| 2.2.1 | Пандус (наружный) блок начальной школы вход | есть | 8 | - | ДП - В | - | - |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 9 | - | ДП - В | - | - |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 10 | - | ДП - В | - | - |
| 2.5 | Тамбур | есть | 11 | - | ДП - В | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - | Отсутствуют перед внешней лестницей предупреждающие тактильно-контрастные указатели. | С | Предлагается оборудовать перед внешней лестницей предупреждающие тактильно-контрастные указатели. | Перед внешней лестницей следует обустроить предупреждающие тактильно контрастные указатели. |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № фото |
| Входа (входов) в здание | **ДЧ-И (О,Г,У)****ДУ(С)****ДП-В (К)**Соответствие нормативам отдельных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов | 5-11 | **ДЧ-И (О,Г,У)****ДУ(С)**Предлагается оборудовать перед внешней лестницей предупреждающие тактильно-контрастные указатели. |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания