Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 45 г. Ставрополя (МБОУ СОШ № 45 г. Ставрополя), расположенного по адресу: г. Ставрополь, улица Тухачевского 30А

наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № фото | Содержание | Значимо для инвалида  (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) центральный вход | есть | 5 | Отсутствуют перед внешней лестницей предупреждающие тактильно-контрастные указатели. | О,С | Предлагается оборудовать перед внешней лестницей предупреждающие тактильно-контрастные указатели. | Перед внешней лестницей следует обустроить предупреждающие тактильно контрастные указатели. |
| 2.1.1 | Лестница (наружная) блок начальной школы вход | есть | 6 | Отсутствуют перед внешней лестницей предупреждающие тактильно-контрастные указатели. | О,С | Предлагается оборудовать перед внешней лестницей предупреждающие тактильно-контрастные указатели. | Перед внешней лестницей следует обустроить предупреждающие тактильно контрастные указатели. |
| 2.2 | Пандус (наружный) центральный вход | есть | 7 | - | ДП - В | - | - |
| 2.2.1 | Пандус (наружный) блок начальной школы вход | есть | 8 | - | ДП - В | - | - |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 9 | - | ДП - В | - | - |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 10 | - | ДП - В | - | - |
| 2.5 | Тамбур | есть | 11 | - | ДП - В | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - | Отсутствуют перед внешней лестницей предупреждающие тактильно-контрастные указатели. | С | Предлагается оборудовать перед внешней лестницей предупреждающие тактильно-контрастные указатели. | Перед внешней лестницей следует обустроить предупреждающие тактильно контрастные указатели. |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № фото |
| Входа (входов) в здание | **ДЧ-И (О,Г,У)**  **ДУ(С)**  **ДП-В (К)**  Соответствие нормативам отдельных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов | 5-11 | **ДЧ-И (О,Г,У)**  **ДУ(С)**  Предлагается оборудовать перед внешней лестницей предупреждающие тактильно-контрастные указатели. |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания