Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 45

г. Ставрополя (МБОУ СОШ № 45 г. Ставрополя), расположенного по адресу: г. Ставрополь, улица Тухачевского 30А

наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 12 | Опасные помещения (трансформаторные узлы) не оснащены дверными ручками с тактильными опознавательными знаками опасности. | С | Выполнение мероприятий по обустройству (адаптации) элемента во второй и третьей очереди для обеспечения доступа ко всем остальным функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов | Оборудовать опасные помещения (трансформаторные узлы) дверными ручкам с тактильными опознавательными знаками опасности. |
|  |  |  |  | Отсутствуют звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов (для слепых и слабовидящих) и текстофоны для посетителей с дефектами слуха | Г | Обустройство во второй очереди, как требующее дополнительных средств и времени, а также более сложных технических решений | Установить отсутствующие звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов (для слепых и слабовидящих) и текстофоны для посетителей с дефектами слуха |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 13 | - | ДЧ – И (К) | - | - |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | Не предусмотрено | - | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | есть | 14,15 | - | ДП - В | - | - |
| 3.5 | Дверь | есть | 16 | На дверях отсутствуют фиксаторы входной двери в положении «открыто» и «закрыто» | К | - | Установить на входных дверях фиксаторы входной двери в положении «открыто» и «закрыто» |
| 3.6 | Пути эвакуации (центральный вход, основной вход, запасной вход) | есть | 17 | На путях эвакуации отсутствуют:  Тактильно-звуковые мнемосхемы,  эвакуационные кресла,  световые маяки. | ДЧ – И (К,С) | Обустройство во второй очереди, как требующее дополнительных средств и времени, а также более сложных технических решений | Для организации эвакуации маломобильных групп населения необходимо оборудовать эвакуационные пути: Тактильно-звуковые мнемосхемами,  эвакуационными креслами,  световыми маяками. |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - | Опасные помещения (трансформаторные узлы) не оснащены дверными ручками с тактильными опознавательными знаками опасности.  Отсутствуют звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов (для слепых и слабовидящих) и текстофоны для посетителей с дефектами слуха | Г,С | Выполнение мероприятий по обустройству (адаптации) элемента во второй и третьей очереди для обеспечения доступа ко всем остальным функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов | Оборудовать опасные помещения (трансформаторные узлы) дверными ручкам с тактильными опознавательными знаками опасности. |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | **ДЧ-И (О,Г,У)**  **ДУ (К,С)**  Соответствие нормативам лишь отдельных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов  Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников. | 12 - 17 | **ДЧ-И (О,Г,У)**  **ДУ (К,С)**  Предлагаются мероприятия по обустройству (адаптации) элементов. |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно;\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания