Приложение 4

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 45

г. Ставрополя (МБОУ СОШ № 45 г. Ставрополя), расположенного по адресу: г. Ставрополь, улица Тухачевского 30А

наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 18 | Свободное пространство кабинетах не соответствует СНиП 35-01-2001  Отсутствует индукционная петля. Специальные места для Г и С, К в классах не оборудованы | К,Г | Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ | Свободное пространство в кабинете привести в соответствие со СНиП 35-01-2001: - размеры в плане – не менее 0,9 на 1,5 м (около столов, др. мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов)  Установить индукционную петлю |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | 19 | Пороги и перепады в дверных проемах превышают 0,025 м, подъем на сцену в актовом зале не оборудован пандусом. | К | Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение данных работ | Пороги и перепады высот при движении к спортивному залу и в актовом зале оборудовать пандусом |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | есть | 20 | Пороги и перепады в дверных проемах в столовой 0,025 м | К | Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение данных работ | Устранить перепады и пороги в дверных проемах |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - |
| 4.6 | Библиотека | есть | 35,  36 | Пороги и перепады в дверных проемах при входе в библиотеку 0,025 м,  отсутствие рельефных знаков, информирующих о обозначений помещения. | ДЧ-И (С,К) | Предлагаются мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа для всех категорий инвалидов | Устранить перепады и пороги в дверных проемах |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть |  | Отсутствуют специальные оборудованные в классах места для Г и С, К. Отсутствует индукционная петля. Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске в кабинетах не соответствует требованиям. Пороги и перепады в дверных проемах превышают 0,025 м. Отсутствует пандус при подъеме на сцену в актовом зале.  Имеется недостаточное количество дублирующих рельефных знаков, информирующих обозначений помещений. | Г,К,О,С,У | Предлагаются мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа для всех категорий инвалидов | Устранить перепады и пороги в дверных проемах |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | **ДЧ-И (О,У)**  Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов  **ДУ (С,Г,К)**  Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников. | 18-20 | **ДЧ-И (О,У)**  **ДУ (С,Г,К)**  текущий или капитальный ремонт  Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (у

казать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания